Открутить

1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. 11. 12.


Просверлить 4 отв. ∅6 мм

13. 14. 15.

Подложить проставки высотой 5 мм

16. 17. 18.

Шаблон SCH 7

19. 20. 21.

