1. 2. 3.


  

4. 5. 6.

Подложить шайбу 2 мм

7. 8. 9.

Подложить проставки высотой 4 мм

10. 11. 12.

13. 14. 15.

Шаблон SCH 7

16. 17. 18.

19. 20. 21.