

 1  2

 3  4


 5  6

 7  8

 9  10

Отрегулировать положение замка так, чтобы выдвинутый ригель не касался КПП

 11  12

 13  14

Установить защиту тяги от съема

Проверить отсутствие контакта защиты тяги с хомутом до срыва болтов

15 16

** 17 18**

Подложить поролон

**19** 20