
  


1. 2. 3.

4. 5. 6.

7. 8. 9.


  

10. 11. 12.



  

Подложить шайбы S – 2,0 мм

13. 14. 15.

16. 17. 18.

Игольчатый шаблон SCH 7

19. 20. 21.

22. 23. 24.

